RE-2000A 旋转蒸发器

产品特点:

触摸式液晶彩屏 温度数显 转速数显 时间设定 主屏和水浴锅双屏显示 球磨口冷凝管

采用轨道式组合自动升降形式，稳定可靠，低噪音，无冲击。

分体组合，主屏和水浴锅双彩屏显示，菜单式操作界面，主屏旋钮式编码器设定，简单易懂操作方便，通过RS485通讯联动控制。

水浴锅单独使用时通过表上按键设定，简易方便。

PID控制器，转速、温度、定时设定，简便快捷。

变频控制，同步传动。

冷却器，采用耐高温优质玻璃双回流一体化球磨口冷凝管，增大冷却面积，提高回收率。

专业的密封系统设计，选用高弹的PTFE材料，具有耐高温、耐腐蚀、经久耐用等特点。

浴锅：内置4L容量水浴特氟隆加热锅，透明防护罩保温，节能，防污染。

锥磨口锁瓶退瓶装置：稳固锁定锥磨口连接方便锥口退瓶（带环螺母）。

RE-2000A型主要技术参数

温度范围 PID温度自动控制 LED显示 室温-99℃

控温精度： 水浴精度±1℃

变频调速： 0-200转／分

时间设定： 0-99小时99分钟

升降范围： 船形按键 快速自动升降0～150mm

冷凝器： 双回流冷凝管 冷凝面积0.15㎡ 蒸发量：H2O≥1.2L／h

浴锅： 4升容量 可用50～2000ml 范围内蒸发瓶

加热功率： 1200W 电机功率：40W

电压： 220V/50HZ

外形尺寸： 450x400x850(mm)

整机重量： 36KG

